안녕하세요!^^ 양진목 교수님.

교재 283페이지에 나와 있는 예제 15.3(변형)을 풀면서 궁금한 점이 생겨 질문을 드리게

되었습니다.

[eqn: 예제`15.3(변형)# # R=1 OMEGA ,``L=1H,``C=1F인``직렬``RLC``대역``통과``필터의``전달함수H(s)= {s} over {s ^{2} +s+1} 입니다.# # 위``회로를``k _{m} = {1} over {50} 인``임피던스``스케일링과``k _{f} =500인``주파수``스케일링을``동시에``했을``때,# # 새로운``회로의``전달함수가``H(s)= {20 TIMES 10 ^{-3} s} over {40 TIMES 10 ^{-6} s ^{2} +20 TIMES 10 ^{-3} s+10} = {500s} over {s ^{2} +500s+250000} 이``# # 되어서``임피던스``스케일링과``주파수``스케일링을``동시에``수행했을``때는``# # 회로의``소자값만``달라지는게``아니라``전달함수도``바뀌는``것``같은데``맞나요?# # 전달함수가`변하는게``맞다면``스케일``전과``후``회로``자체의``고유한``특성도``달라지는``게``# # 아닌가요?]

[eqn: 저를``헷갈리게``하는``부분이``바로``이``부분입니다.# # 임피던스``스케일링``또는``주파수``스케일링을``따로``수행했을``때는# # 스케일``전과후의``전달함수가``변하지``않으므로``회로의``소자값만``변할``뿐,``# # 회로의``고유``특성은``변하지``않는다고``알고``있습니다.# # 그런데,``둘을``동시에``시행한``예제15.3(변형)의``경우를``보면``스케일``전과``후의# # 전달함수를``직접``구해``비교해``봤을``때,``변한다는``것을``알``수``있었습니다.# # 결론적으로,``임피던스``스케일링과``주파수``스케일링을``동시에``수행했을``때는# # 스케일``전과``후의``전달함수가``다르므로``회로의``고유``특성``또한``변했다고``생각하면``# # 되는``것인가요?``자세한``설명``부탁드립니다.``고맙습니다.]